Pacchetto da trasmettere tramite BaseStation:

java net.tinyos.tools.Send 00 ff ff 00 00 04 22 08 02 00 02 01  (incrementare l'ultimo byte per ogni nuovo comando spedito)
						   |    |    |
						   |    |    |
					        tipo di |  numero di
					        comando |   sequenza
							|
						     2 bytes
						per l'ID del nodo	



Chiarimenti su accensione-spegnimento dei LED:

1) LED Rosso ----> si accende o si spegne a seconda del comando (come in SimpleCmd)

2) LED Verde ----> al boot del nodo si accende e rimane fisso. Poi fa il toggle per ogni nuovo messaggio che arriva dalla rete di sensori.

3) LED Giallo ---> fa il toggle quando si effettua il rebroadcasting di un messaggio (ACK o comando)


Note per l'applicazione client-server in C:

	- i sorgenti devono essere copiati in /opt/tinyos-2.1.0/support/sdk/c/sf
	- per avviare il client: ./client
	- per avviare il server: ./server localhost 9002
	- è necessario un sf in esecuzione: java net.tinyos.sf.SerialForwarder -comm serial@/dev/ttyUSB1:iris opp la versione in C
	- il seqno viene aggiornato automaticamente
